## Introduction

L e domaine des traitements de surface des alliages métalliques est un très vaste domaine, qui confère à ces alliages des propriétés essentielles en vue de leur utilisation. Ils ont pour but de modifier considérablement les propriétés d'extrême surface (<1 micron), de surface (1 à 100 microns) et de sous couche (0,1 à 10 mm)[1] des pièces métalliques en apportant des caractéristiques tout à fait particulières par rapport au reste du massif de la pièce. Ce sont ces dernières qui vont permettre à des pièces mécaniques de résister à des sollicitations ou des conditions de fonctionnement que ne permettrait pas une pièce nue qui n'aurait donc pas subit de traitement superficiel. On crée ainsi un couple indissociable : la pièce massive avec ces propres propriétés mécaniques du cœur du matériau métallique associée à un TS[2] qui assure exclusivement les propriétés surfaciques de la pièce. Cette association de propriétés porte le nom d'ingénierie des surfaces traduction du terme anglo-saxon « surface engineering » employé pour TS[2].

## Notes