- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# TP N° 04: Synthèse d'un film biodegradable

Mode :

- Cours

Menu :

- Qu'est-ce que le développement durable ?
- I. Introduction :
- II. Fabrication d'un polymère biodégradable
- III. Protocole Opératoire :
- IV. Compte rendu :

Contenu :

## III. Protocole Opératoire :

- Introduire dans un bécher de 250 mL contenant un barreau magnétique : 2,5 g d'amidon de pomme de terre, 2 mL de glycérol à 50 % en volume = (2 mL de glycérol et 2 mL d'eau), 2 à 3 gouttes de colorant, 3mL d'acide chlorhydrique à 0,1 mole/L et 25 mL d'eau distillée.

- Chauffer la solution sur plaque chauffante (réglée à 150 °C) pendant 15 minutes, de façon à ce que la solution ne soit pas à ébullition. Si l'agitation se fait mal, utiliser une baguette en verre. A la moitié du temps, ajouter 1 mL de la solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mole/L.

- Neutraliser avec 2mL de solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mole/L restant pour diminuer la viscosité du mélange.

- La solution visqueuse et colorée obtenue est alors verser sur du papier sulfurisé. Celle-ci doit être étalée, mais ne pas trop...

- Laisser sécher 5 minutes à l'air libre.

- Placer à l'étuve, à 90°C pendant environ 1 heure (50min).

- Finir le séchage au sèche-cheveux (il devra être placé à une dizaine de cm du film), puis décoller le film délicatement afin de le retourner pour le sécher complètement.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |