- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# TP N° 06 : Séparation des ions Fe (III) et Cu (II) dans une solution d'ions Zn (II) : une étape dans l'élaboration du zinc

Mode :

- Cours

Menu :

- Objectifs
- I. Intérêt pratique de la technique :
- II. Matériel et produits :
- III. Mode opératoire :
  - Tests préalables :
  - Réalisation de la précipitation sélective :
- IV. Questions et interprétation

Contenu :

## Réalisation de la précipitation sélective :

- Préparer le pH-mètre (étalonnage à partir des solutions tampons 7 et 4)

- Préparer la solution D en mélangeant dans un erlenmeyer 15 mL (mesurée avec l'éprouvette graduée) de chacune des solutions A, B et C.

- Plonger l'électrode du pH-mètre dans la solution D ainsi préparée et démarrer une agitation lente.

- Ajouter petit à petit la solution de « Britton-Robinson » jusqu'à obtenir un pH proche de 2,3. Observer la solution obtenue.

- Ajouter alors goutte à goutte et très lentement la solution d'hydroxyde de sodium jusqu'à ce que le pH soit égal à 5,2. Identifier le précipité obtenu.

- Filtrer sur Büchner et recueillir le filtrat « E » dans l'erlenmeyer préalablement nettoyé.

- Recommencer à ajouter très lentement de la solution d'hydroxyde de sodium au filtrat jusqu'à ce que le pH atteigne une valeur égale à 5,6.

- Introduire alors une pointe de spatule de poudre de zinc.

- Attendre un certain temps car la réaction est lente.

- Filtrer de nouveau sur Büchner.

- Vérifier enfin que le filtrat ne contient plus que des ions Zn2+ (aq).

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |