- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# TP N° 06 : Séparation des ions Fe (III) et Cu (II) dans une solution d'ions Zn (II) : une étape dans l'élaboration du zinc

Mode :

- Cours

Menu :

- Objectifs
- I. Intérêt pratique de la technique :
- II. Matériel et produits :
- III. Mode opératoire :
- IV. Questions et interprétation

Contenu :

## I. Intérêt pratique de la technique :

Le principal minerai du zinc est le sulfure de zinc, ou blende, ZnS (s). Pour obtenir le zinc métal, il faut procéder à plusieurs opérations. Tout d'abord la blende est chauffée en présence d'air. On obtient alors la calcine ZnO (s) par la réaction totale:

2 ZnS (s) + 3 O2 (g) ========> 2 ZnO (s) + 2 SO2 (g)

- L'obtention du zinc s'effectue ensuite par hydrométallurgie en trois étapes : - Action d'une solution d'acide sulfurique sur la calcine :

2 H+ (aq) + ZnO (s) ==========> Zn2+ (aq) + H2O

- Cette réaction fait malheureusement passer en solution les ions des impuretés métalliques, notamment Fe3+(aq) et Cu2+(aq), contenues dans le minerai d'origine, qu'il faut donc éliminer ;

- On élimine les ions Fe3+(aq) et Cu2+(aq) de la solution par précipitation fractionnée ;

- On réalise enfin une électrolyse de la solution d'ions Zn2+ (aq) pour obtenir le zinc métallique.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |